Стены из гипсокартона – как это делается?
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Стены за несколько дней – это уже не мечта, а самая настоящая реальность! Уже давно позабыты ремонтные работы, когда на укладку стены уходило несколько дней. Теперь у человека появился материал – гипсокартон, который он может использовать в постройке своего дома. Строить наружные стены из гипсокартона совершенно не стоит. Они не прослужат долго в суровых условиях, но эти стены вполне подходят для внутренних перегородок. Данный вариант относительно дешевый по сравнению с кирпичными стенами и не требует особых навыков и усилий у строителя.
Преимущества стен из гипсокартона
Выделяют такие преимущества:
· отсутствует необходимость зачистки и выравнивания в отличие от других материалов;
· податливость к самостоятельной установке;
· высокая скорость монтажа конструкций.
Для установки таких стен не требуется помощь строителей и специалистов. Достаточно посмотреть пару обучающих видео и следовать приведенным инструкциям.
Купить этот материал можно в любом крупном строительном магазине. Собрать другие элементы для ремонта вы сможете в течение одного дня, поэтому лучше не откладывать дело в долгий ящик!
Если гипсокартонные стены сломались, то их замена будет стоить недорого, намного дешевле, чем отстройка кирпичной стены. Более того, цементом можно заляпать весь дом, а от гипсокартона почти не остается строительного мусора.
Необходимые инструменты
При работе с гипсокартоном пригодятся следующие инструменты и приборы:
· сантиметровая лента;
· уровень или правило;
· отвес;
· леска и веревка;
· шуруповерт или дрель с опцией реверса;
· перфоратор;
· ножницы по металлу;
· нож строителя;
· терка для гипсокартона.
Материальная сторона вопроса
Кроме самого гипсокартона, необходимо запастись вспомогательными материалами. В первую очередь – надежные металлические направляющие и опорные профили, к которым будут крепиться панели, саморезы и отделочные материалы (обои, краска или шпаклевка).
Формируем каркас
Монтаж гипсокартонных конструкций следует проводить накануне финишной отделки пола и прилегающих стен. Прежде, чем приступать к закреплению профилей, на полу необходимо выполнить разметку, по которой мы ориентируемся. При этом нужно помнить о следующих аспектах процесса:
· идеальных прямых углов нет даже в старых зданиях. Чтобы получить усредненное значение параметров новой стены, необходимо отталкиваться от обеих параллельных стен;
· если, помимо возведения новой конструкции, планируется обшивка гипсокартоном всех стен помещения, рекомендуется приблизить разметку к максимальным прямым углам;
· первая намеченная линия означает, что по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не сама стена. Положение верхушки стенного “пирога” определяется толщиной слоев ГКЛ, шпаклевки и отделки.
Завершив напольную разметку, при помощи отвеса переносим ее на стены и потолок, после чего приступаем к монтажу каркаса. Стойки из опорного профиля располагаются по краям направляющих, а также в местах формирования дверных и оконных проемов. Рекомендуется начинать крепление с нижней направляющей, продевая в верхнюю по строго вертикальному уровню. Их нужно устанавливать лицевой стороной внутрь проема. Фиксация проводится саморезами и по периметру усиливается деревянными брусьями.
На следующем этапе по всей длине каркаса устанавливаются вертикальные опорные профили. Первый из них монтируется в полуметре от прилегающей основной стены, а затем через каждые 60 сантиметров. Вертикальность монтажа контролируется уровнем или отвесом.
Направляющий профиль используется для обозначения границ проемов. Длина необходимого куска должна быть на 30 сантиметров больше, чем размеры окна или дверей. На лицевой части боковых изгибов ставятся метки в 15 см от их краев. Угол подреза - 45 градусов, направление - от края профиля через поставленную метку до его основания. После отгиба краев образуется П-образная конструкция. По окончании всех манипуляций готовый каркас крепится к стойкам. Косые ушки и периметры окон и дверей присоединяются аналогично.
Крепим листы
После окончания создания каркаса переходим к монтажу листов. О том, как клеить гипсокартон, мы расскажем в одной из следующих статей. Сейчас же отметим – в продаже имеются листы со стандартной шириной в 120 см, поэтому для достижения нужной высоты в верхней части комнаты придется использовать обрезки. К тому же у первого листа, который будет у самого края, нужно обязательно срезать фаску.
Электричество
Проводку рекомендуется проложить перед обшивкой второй стены. Для прохода через стойки выполняются отверстия диаметром 35 мм на необходимой высоте. Их нужно делать аккуратно, чтобы не нарушить целостность электрической системы. Упаковываются провода в трубу из гофры согласно требованиям.
Выключаем звук
Чтобы в помещении было комфортно находиться, его следует звукоизолировать. Для этих целей идеально подходит минеральная вата. Удобство применения данного материала заключается в том, что он плотно укладывается между стоечными профилями. При этом зазоры не требуются. Рекомендуется для надежности использовать деревянные брусчатые перемычки. Главным условием эффективности минеральной ваты является достаточная вентиляция помещения.
Завершающий этап
После выполнения всех процедур и обшивки всех стен стыки листов гипсокартона проклеиваются монтажной сеткой и обрабатываются стартовой шпаклевкой. Затем по всей поверхности стены проходят финишным материалом. Особо тщательно промазываются места установки саморезов. После этого стену можно отделывать любыми облицовочными средствами.
Установка стен осуществится легко, если постараться и приложить максимум усилий. В компании опытных друзей ремонт намного веселее.

