Фундамент Свайно-винтовой
Обвязка Брус 150 х 150 мм. двойная (Не строганный), уложенный на
рубероид.
Балки Брус 150 х 150 мм. (Не строганный)
Лаги Брус 100 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 600 мм.
Черновой пол Обрезная доска 20 мм уложенная максимально всплошную.
Гидроизоляция нет
Утеплитель (минеральная вата) нет
Пароизоляция нет
Полы 1- го этажа нет
СТЕНЫ 1- этаж:
Стены 1го этажа 19 рядов (всего 30
рядов профилированного бруса
L=14см.)
Высота потолка 1го этажа – 2,45 м.
Высота потолка 2го этажа 2.30 м.
СТЕНЫ 2-й этаж: (поднимаются
на 1.5м.. 11 рядов бруса)
Высота потолка 2го этажа 2.45 м.
Брус строганный, профилированный естественной влажности
размером 150 х 150 мм. (В чистоте 140 х140 мм.) уложенный
на джутовое полотно, запиленный в углах в «теплый угол» и
собранный на березовый нагель. Допускается стыковка бруса
по всему периметру дома на усмотрение строителей.
Брус строганный, профилированный естественной влажности
размером 150 х 150 мм. (В чистоте 140 х140 мм.) уложенный
на джутовое полотно, запиленный в углах в «теплый угол» и
собранный на березовый нагель. Допускается стыковка бруса
по всему периметру дома на усмотрение строителей.
Наружная отделка Нет
Внутренняя отделка Нет
ПЕРЕГОРОДКИ 1-й и 2-й этаж:
Перегородки (всего 30рядов бруса)
Брус профилированный естественной влажности 100 х 150 мм
(в чистоте 90 х 140 мм.), (не обшивается вагонкой)
Межвенцовый утеплитель
МАТИЦА (потолочная): ????? Брус строганый профилированный 100 х 150 мм
ПОТОЛОК (перекрытие):
Отделка чистовая нет
Межэтажный утеплитель
(минеральная вата)
нет
Пароизоляция нет
Потолочное перекрытие Брус 100 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 600 мм.
КРЫША:
Стропильная система Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) шаг не более 800мм.
Обрешётка Обрезная доска 20 мм. (2-й сорт) с шагом 300-400 мм.
Кровля Временная кровля руберойд.
ФРОНТОНЫ:
Фронтоны Брус профилированный естественной влажности 150 х 150 мм
(в чистоте 140 х 140 мм.), (не обшивается вагонкой)
Брус строганный, профилированный естественной влажности
размером 150 х 150 мм. (В чистоте 140 х140 мм.) уложенный
на джутовое полотно, и собранный на березовый нагель.
Допускается стыковка бруса по всему периметру дома на
усмотрение строителей.
Наружная отделка нет
Гидроизоляция нет
Утепление (минеральная вата) нет
Пароизоляция нет
Внутренняя отделка нет
ПОДНЕБЕСНИКИ: Шириной 50 см. не зашиваются
ТЕРРАСА:
Силовая часть (стойка) Брус 150 х 150 мм. (Строганный)
Потолок нет
Гидроизоляция Нет
Балясины нет
Перила нет
ЛЕСТНИЦА ЗАХОДНАЯ в дом:
Ступени Временная. Остатки материала
Подступёнок Нет
Перила Нет
[bookmark: _GoBack]ЛЕСТНИЦА МЕЖЭТАЖНАЯ:
Тип лестницы нет
Тетива нет
Ступени нет
Балясины нет
Поручень нет
Столб нет
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
Плинтус нет
Наличник оконный, дверной нет
Нащельник нет
ГВОЗДИ:
Чёрные (200, 150, 100, 75, 50 мм.) Для каркаса, бруса (скрытые части дома)
Оцинкованные 50 мм. Для наружных работ
Стоимость в данной комплектации под усадку 849 000 р.
Дополнительно:
1. Свайное поле из 25ти свай сечением (108х4х2500 мм..) С бетонированием и антикоррозийной
обработкой. 87 500 р.
2. Обвязка всех свай профильной трубой 20х40 мм. по периметру и внутри свайного поля, всего
128 м.п.. 51 000 р.__
