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	Фундамент
	Нет.

	Гидроизоляция
	Рубероид в два слоя

	Обвязка
	Двойная (первый и второй ряд) обрезной брус 150х150 мм. Обработка антисептиком.

	Лаги 1-го этажа
	Обрезной брус 100х150 мм, с шагом 580 мм. Обработка антисептиком.

	Лаги 2-го этажа
	Обрезной брус 100х150 мм, с шагом 580 мм.

	Черновой пол
	OSB-9 мм. Обработка антисептиком.

	Сруб (наружные стены)
	Строганный профилированный брус 145х145 мм  (между венцами джутовое полотно 4-5 мм)

	Перегородки 1-го этажа
	Строганный профилированный брус 95х145 мм. С соединением в «полу ласточкин хвост» в капитальные стены.

	Перегородки 2-го этажа, 1 шт
	Строганный профилированный брус 95х145 мм. С соединением в «полу ласточкин хвост» в капитальные стены.

	Высота 1-го этажа
	2,56 м (+/- 5 см) 19 венцов

	Высота 2-го этажа
	2,40 м (+/- 5 см)

	Параметры стен 1.5-го этажа
	Строганный профилированный брус 145х145 мм или 145х195 мм (между венцами джутовое полотно 4-5 мм). Подъём стен 1.5-го этажа 1200 мм. (9 венцов).

	Стропильная система
	Обрезная доска 40х150 мм (с шагом 580 мм). Потолочные балки, стойки и раскосы из обрезной доски 40х150 мм.

	Ветро-влагозащитная паропраницаемая мембрана,
под кровлю
	Ондутис «А» или (Аналоги)

	Контр-рейка под кровельное покрытие
	Обрезной брусок 40х50 мм

	Порешетник
	Обрезная доска 20х100 мм. С шагом 200 мм.

	Фронтоны
	Строганный профилированный брус  145х145 мм или 145х195 мм (между венцами джутовое полотно 4-5 мм). 
Установка вентиляционных решеток

	Кровельное покрытие
	Ондулин. Цвет на выбор (Красный, Коричневый, Зелёный)

	Обсадные ройки
	В оконных и дверных проёмах оставляются перевязочные брусья

	Сборка сруба
	Березовые сухие нагеля

	Угловое соединение
	"Тёплый угол" (шип-паз)

	Терраса
	На террасе (крыльце), устанавливаются строганные опорные столбы из бруса 150х150 мм, с компенсационными лифтами.

	Свесы крыши (ширина 450 - 500 мм)
	Подшиты сухой вагонкой.

	Лестница при входе (времянка)
	Выполнена

	Сборка
	Включена

	Доставка
	В радиусе 500 км от г. Пестово Новгородской области включена.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
	Рабочая бытовка для проживания бригады
	15 000 р.

	Аренда бензо-генератора
	8 000 р. (на весь срок строительства, бензин оплачивается отдельно.)

	Кровельное покрытие Металлочерепица
	36 000 р.

	Водосточная система
	24 000 р.

	Комплект дома из материалов камерной сушки
	82 000 р.

	Фундамент свайно-винтовой
	92 000 р.
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