Проверьте свою крышу
Перед покупкой окон и началом монтажных работ, проверьте соблюдение важных нюансов. Это позволит в дальнейшем избежать многих проблем при монтаже и эксплуатации.

Угол ската крыши
Для установки мансардных окон существуют ограничения по уклону кровли. Мансардное окно ставится только, если угол ската больше 15°.

Установка окна в пологие кровли
Если угол ската менее 15°, крыша считается «плоской». Для освещения пространства под крышей с минимальным уклоном используют повышающие оклады для мансардных окон или зенитные фонари.

Сколько мансардных окон ставить
Существует норматив освещённости: 1 м2 остекления на 10 м2 пола помещения. Также стоит учитывать и угол наклона кровли: при уклоне 70° — это почти фасадное окно, а при 20° — ближе к зенитному, и света окно будет давать больше. Но в целом, жёсткой привязки к расчётам нет. Чем окон больше, тем более светлое помещение получится.

Выбор ширины окна
Практически в любую крышу отлично устанавливается окно любой ширины. При этом учитывать расстояние между стропилами нет необходимости. Чтобы подкорректировать стропильную систему, надо подрезать одну стропилу и перенести нагрузку на соседние — для этого есть отработанная и вполне безопасная технология. При выборе окна отталкивайтесь от дизайна и планировки помещения, обсудив технические детали со специалистом, который будет ставить окна.

Расстояние между окнами
Расстояние между отдельно стоящими окнами должно быть не менее 50 см. Это позволяет обеспечить надёжное соединение мансардного окна со всеми элементами кровельного пирога. 
Если хотите установить окна ближе, то потребуются специальные комбинированные оклады.

· При ширине стропильной ноги 5 см — минимальное расстоянии между оконными рамами возможно 10 см.
· При ширине стропила 10 см — расстояние между окнами будет минимум 15 см.

На какой высоте монтируют мансардные окна
Для ручного открывания комфортной считается высота над полом 90‑120 см от нижнего края рамы. Но, если окно открывается снизу, то более удобным для эксплуатации будет положение от 120 см.

Расстояние от окна до ендовы
Ендова — это стык скатов крыши. Чтобы избежать протечек от скопления снега на окне, установленном слишком близко от ендовы, нижняя часть окна должна располагаться не ближе 50 см от ендовы (расстояние рекомендуется измерять перпендикулярно линии ендовы).

Расстояние от окна до дымоходной трубы, конька или вентканала
Данные элементы могут способствовать скоплению снега на окне, и последующим протечкам. Безопасное расстояние от выступающих элементов кровли до окна — не менее 1 м.

Защита мансардного окна от снеговой нагрузки
При длинном скате над каждым мансардным окном на расстоянии примерно 1 м необходимо разместить снегозадержатели. Это защитит от повреждений при лавинообразном сходе снега с крыши. Также снегозадержатель снимет дополнительную снежную нагрузку со стеклопакета, что минимизирует возможность образования ледяного замка в нижней части окна.

Под мансардным окном есть батарея
Важно учесть наличие отопительных приборов под окном ещё на этапе монтажа. Это убережёт окна от запотевания и появления плесени.

Установка окна не по направлению ската
Такая установка не допускается. Но возможно изготовление окон нестандартной формы и размера. В этом случае сам производитель окон формирует правильные оклады, которые позволяют избежать протечек после установки.

Сторона света при установке окна
Это абсолютно неважно. Устанавливайте окна в тех местах, где этого требует дизайн и удобство.
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