	Предприятие «ТАМАК» предлагает цементно-стружечные плиты с декоративным покрытием под новой торговой маркой «KomakPlat».
С использованием «Komak  Plat» - можно выполнять внешнюю отделку зданий, устанавливать вентилируемые фасады зданий, проводить ремонтные, реставрационные и восстановительные работы.
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Технологический особенности монтажа «KomakPlat»
Установка плиты «Komak Plat»: Плита крепится к стене на деревянный или металлический каркас, который обеспечивает вертикальную вентиляцию между стеной и плитой. Используются оцинкованные шурупы или из нержавеющей стали. Шурупы нельзя вкручивать в плиту с усилием. Крепление размещаются 20 мм от края с интервалом 350 - 400 мм.
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ЦСП ТАМАК, производимая в соответствии с ГОСТ 26816-86 (ЦСП-1), уже давно зарекомендовала себя в качестве эффективной гидро- и ветроизоляции, биозащиты строительных конструкций от атмосферных воздействий. В каркасном малоэтажном домостроенииЦСП ТАМАК придает необходимую жесткость каркасу, что позволяет строить дома сейсмоактивных районах и районах с повышенными ветровыми нагрузками.
«Komak  Plat» - наследует все свойстваЦСП ТАМАК и обеспечивает лучшую защиту от атмосферных воздействий.
Используя «Komak  Plat» не потребуется тратить время на отделку: грунтовку, окраску или штукатурку, облицовку сайдингом, блокхаусом или декоративным камнем. Все преимущества сухого монтажа открыты перед вами.
«Komak  Plat» - надежная защита и красивые фасады.
 

Свойства «KomakPlat»:
• Экологичность и гигиеническая безвредность; 
• Огнестойкость и пожаробезопасность; 
• Морозоустойчивость; 
• Биостойкость: стойкость к воздействию термитов, грибков, насекомых и грызунов; 
• Многообразие цветовой гаммы поверхностной отделки; 
• Хорошая звуконепроницаемость; 
• Отличная влагоустойчивость и теплоизоляция, 
• Высокая механическая и ударопрочность; 
• Стойкость к воздействию атмосферной среды; 
• Пригодность для использования во всех климатических районах.



